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POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY
Období výstavby – předpoklad: 03/2024 – 12/2026.
Stavba bude zahájena na jaře roku 2024 a bude provedena dle projektové dokumentace, všech předpisů a příslušných norem ČSN. Stavba bude probíhat standardním postupem.
Stavba bude realizována v jedné stavební etapě a do trvalého provozu bude uvedena jako celek.

Níže uvedený postup výstavby je obecný, výstavba bude probíhat dle denního časového harmonogramu dodavatele stavby, který bude předložen před započetím výstavby!
· zemní práce (skrývka ornice, výkopy pro základové konstrukce)
· základové konstrukce
· rozvody venkovních inženýrských sítí, hutnění násypů
· nosné obvodové konstrukce, vnitřní nosné stěny, stropy
· konstrukce střech, zastřešení
· vnitřní nenosné konstrukce, příčky, podlahy
· vnitřní instalace, úpravy povrchů
· zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY
1. Při vytyčování hlavních vytyčovacích bodů odborně způsobilou osobou.
2. Posouzení základové spáry a základových poměrů.
3. Po provedení základových konstrukcí, založení a osazení stavby.
4. Po provedení hrubé stavby, která obsahuje rozsah následujících prací a dodávek:
· nosné zdivo včetně překladů, věnců a příčkové zdivo
· stropní konstrukce a konstrukce střechy
5. Závěrečná kontrolní prohlídka provedené stavby.
6. Případné další prohlídky si určí stavební úřad dle potřeby a dohodne se stavebníkem.
Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.
Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
